**Alternativ 1 AS-UC1**  
• VS1-P1, VS2-P1, VV-P1, Kontaktordrift utan tryckstyrning.  
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion larm EXP1, 2.  
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

**Alternativ 2 AS-UC2**  
• P1-RAD, P1-VVC. Tryckstyrning i pump.  
• Pumpstopp sommartid med pumpmotion larm EXP1.  
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår om standard.  
• Option energi mätning via M-bus.

**Alternativ 3 AS-UC3**  
• P1A/P1B-RAD, P1-VVC. Kontaktordrift utan tryckstyrning.  
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion arm EXP1.  
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

**Alternativ 4 AS-UC4**  
• P1A/P1B-VS1, P1-VS2, P1-VVC Kontaktordrift utan tryckstyrning.  
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion arm EXP1.  
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.