**Alternativ 1 AS-UC1**
• VS1-P1, VS2-P1, VV-P1, Kontaktordrift utan tryckstyrning.
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion larm EXP1, 2.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

**Alternativ 2 AS-UC2**
• P1-RAD, P1-VVC. Tryckstyrning i pump.
• Pumpstopp sommartid med pumpmotion larm EXP1.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår om standard.
• Option energi mätning via M-bus.

**Alternativ 3 AS-UC3**
• P1A/P1B-RAD, P1-VVC. Kontaktordrift utan tryckstyrning.
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion arm EXP1.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

**Alternativ 4 AS-UC4**
• P1A/P1B-VS1, P1-VS2, P1-VVC Kontaktordrift utan tryckstyrning.
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion arm EXP1.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.