**Alternativ 1 AS-Vent TA1/FF1**  
• Roterande VVX, reglering av kanaltryck via frekvensomriktare.  
• Brandfunktion via kanaldetektor. Verkningsgradsberäkning. Nattkyla. Kylåtervinning.

**Alternativ 2 AS-Vent TA1/FF1**• Roterande VVX, reglering utan tryckstyrning av kanaltryck drift via kontaktorer.  
• Brandfunktion via kanaldetektor. Verkningsgradsberäkning. Nattkyla. Kylåtervinning.

**Alternativ 3 AS-Vent TA1/FF1**  
• Platt-vvx, reglering av kanaltryck via frekvensomriktare.  
• Brandfunktion via kanaldetektor. Verkningsgradsberäkning. Nattkyla.

**Alternativ 4 AS-Vent TA1/FF1**  
• Reglering utan tryckstyrning av kanaltryck drift via kontaktorer.  
• Brandfunktion via kanaldetektor, Verkningsgradsberäkning. Nattkyla.